setup_0415.htm

    ‪©Copyright 2008 Marvell®.‬
    Wszelkie prawa zastrzeżone.

    setup_0415.htm utworzono 2008-05-27

    Plik Readme dla SETUP.exe

    Obsługuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Niniejszy pakiet zawiera następujące komponenty oprogramowania:

    - Sterownik miniportu NDIS5 wersja 10.61.2.3 dla Windows 2000
    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 10.61.2.3 dla Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS5.1 wersja 10.61.2.3 dla Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja 10.61.2.3 dla Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - Sterownik miniportu NDIS6 wersja  10.61.2.3 dla Windows Vista/Server 2008 (64 bit)

    Zawartość pliku

1 Informacje ogólne
2 Wymagany plik
3 Instalacja
4 Instalacja dyskretna

4.1 Instalacja sterownika
4.2 Usuwanie sterownika
4.3 Dalsze opcje

5 Rozwiązywanie problemów

## 1 Informacje ogólne

    Pakiet instalacyjny sterownika zawiera Marvell NDIS Miniport Driver dla kart
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Plik README zawiera informacje na temat instalacji pakietu instalacyjnego na
    komputerze wyposażonym w jeden z następujących systemów operacyjnych:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Wymagany plik

    Aby zainstalować sterownik, wymagany jest plik:

        setup.exe

## 3 Instalacja

    W wersji plug and play systemu Windows karta jest automatycznie identyfikowana i
    konfigurowana. Anuluj wszystkie próby systemu mające na celu automatyczne
    zainstalowanie sterownika.

    UWAGA: Aby zainstalować sterownik, należy zalogować się
           jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

    Aby zainstalować sterownik, wykonaj następujące czynności:

    1. Uruchom plik instalacyjny "setup.exe".
    2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
       podczas procedury instalacji.

## 4 Instalacja dyskretna

    Aby zainstalować sterownik dyskretnie, należy wykonać poniższe polecenia.

4.1 Instalacja sterownika

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

4.2 Usuwanie sterownika

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

4.3 Dalsze opcje

    Domyślnym katalogiem instalacyjnym jest "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Można go zmienić po ustawieniu zmiennej "INSTALLDIR".

    Przykład:

    setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Status instalacji jest rejestrowany w pliku "%WINDIR%\YukonInstall.log". Ścieżkę
    i nazwę pliku można zmienić zastępując "%WINDIR%\YukonInstall.log" wybraną
    ścieżką i nazwą.

## 5 Rozwiązywanie problemów

    W przypadku problemów z pakietem instalacyjnym sterownika przeczytaj ponownie
    powyższą instrukcję i dokumentację dołączoną do systemu operacyjnego.

    Dodatkowo sprawdź plik dziennika systemu (używając Event Viewer) i sprawdź wpisy
    pochodzące ze sterownika Marvell NDIS Miniport Driver. Jeśli Twój problem nie
    jest wymieniony lub błąd nie ustępuje, prześlij plik dziennika systemu do działu
    pomocy technicznej naszej firmy.

    Dalsze informacje można uzyskać w dziale pomocy.

    *** Koniec pliku Readme ***