yk62x86_0804.htm

    ‪©Copyright 2002-2009 Marvell®.‬
    保留所有权利。

    YK62X86.sys v11.22.3.3 的自述文件, Windows 7 (32 位)

    本文件包含

1 概述
2 所需的文件
3 安装

3.1 安装驱动程序
3.2 更新驱动程序

4 参数

## 1 概述

    yk62x86.sys: 32 位 Miniport 驱动程序, NDIS6.2

## 2 所需的文件

    要安装驱动程序，需要以下文件：

    yk62x86.sys: Miniport 驱动程序, NDIS6.2
    yk62x86.inf: 安装设置脚本
    yk62x86.cat: 数字签名（仅在驱动程序认证时）
    yk62x86.dll: 假蚾璃踱

## 3 安装

3.1 安装驱动程序

    如果操作无法找到用于适配器的驱动程序，则会在“设备管理器”中“其它
    设备”下安装为“以太网控制器”。在此情况下，必须执行驱动程序更新操
    作才能安装本驱动程序。有关详情，请参见下一节。

3.2 更新驱动程序

    更新驱动程序：

    1.  在桌面上，在“我的电脑”上单击鼠标右键。
    2.  选择“管理”。
    3.  在“设备管理器”中，双击适配器。
    4.  选择“驱动程序”。
    5.  单击“更新驱动程序...”。
    6.  根据操作系统的指示找到驱动程序。
    7.  如果找到的最新的驱动程序不是要安装的驱动程序，
        请选择“安装另一个驱动程序”复选框。
    8.  单击“下一步”。
    9.  从驱动程序列表中，选择要安装的驱动程序。
    10. 单击“下一步”。
    11. 如果屏幕显示驱动程序未经过 Microsoft 数字签名的信息，
        请单击“是”。
    12. 单击“完成”结束安装。

    注意：从我们的网站可以下载最新版本的驱动程序。

## 4 参数

    为优化适配器的运行，本驱动程序允许修改几个选项。

    1.  在“网络连接”中，在要配置的适配器上单击鼠标右键。
    2.  选择“属性”。
    3.  单击“配置”。
    4.  单击“高级”。
    5.  在“属性”框中，选择要更改的选项。
    6.  在“值”框中输入所需的值。
    7.  单击“确定”。
        操作系统将以更改的设置重新载入驱动程序。

    驱动程序支持的参数如下所述。

    网络地址 (Network Address)
    ---------------------------
    默认值：烧录适配器地址
    有效范围：“02-00-00-00-00-01”到“FE-FF-FF-FF-FF-FF”（十六进制），
                   其中至少不必设置“多点传送”位（位 0）（这表明，地址字段
                   含有单个地址）并且“本地管理”位（位 1）被设置（地址已由
                   本地管理员分配）。这两个位是LAN 介质中传输的第一个和
                   第二个位。

    小心：每个单独的网络 MAC 地址只能在一个网络中使用一次。为同一
        网络中的多个适配器指定相同的地址会导致严重的网络禁用并可
        能导致严重故障。

    要使用除烧录到适配器以外的网络 MAC 地址，请以下列十六进制的格式
    输入网络地址：

    	例如：02-00-5A-98-12-34

    如果网络地址字段保留空白（或指定不同的数字），则将使用烧录到适
    配器的网络地址。

    巨型包 (Jumbo Packet)
    ----------------------
    指定驱动程序支持的帧大小。
    在使用大小大于 1514 的巨型帧后，网络性能通常会提高。

    默认值： “1514 个字节”
    有效值：
          - “4088 个字节”
          - “9014 个字节”

    注意：如果不确定网络是否支持巨型帧，不要将大小设置为大于 1514。

    注意：对于快速以太网适配器，有效范围设置为 1514。

    卸载 IPv4 校验和 (IPv4 Checksum Offload)
    ----------------------------------------
    用于控制 IPv4 流量的硬件校验和卸载。
    没有必要禁用校验和卸载。

    默认值：“启用Tx 和 Rx”
    有效值：
    	- “启用Tx 和 Rx”
    	- “启用Tx”
    	- “启用Rx”
    	- “禁用”

    卸载 TCP 校验和 (IPv4)，卸载 UDP 校验和 (IPv4)，
    卸载 TCP 校验和 (IPv6)，卸载 UDP 校验和 (IPv6)
    (Checksum Offload (TCP/UDP, IPv4/IPv6))
    -------------------------------------------
    用于控制 TCP/UDP 和 IP 版本组合的硬件校验和卸载。
    没有必要禁用校验和卸载。

    默认值：“启用Tx 和 Rx”
    有效值：
    	- “启用Tx 和 Rx”
    	- “启用Tx”
    	- “启用Rx”
    	- “禁用”

    注意：对于每种适配器类型，IPv6 参数不可用。

    唤醒功能 (Wake-Up Capabilities)
    --------------------------------
    默认值：“Magic Packet 和 Pattern Match 唤醒模式”
    有效值：
    	- “无”
    		唤醒 LAN 功能禁用
    	- “Magic Packet 唤醒模式”
    		通过 Magic Packet 唤醒模式从关闭状态唤醒，
    		从冬眠或待机状态唤醒受控的操作系统
    	- “Pattern Match 唤醒模式”
    		通过包含特殊样式的封包从关闭状态唤醒，
    		从冬眠或待机状态唤醒受控的操作系统
    	- “Magic Packet 和 Pattern Match 唤醒模式”
    		通过这两种唤醒模式从关闭状态唤醒，
    		从冬眠或待机状态唤醒受控的操作系统
    	- “Link Change 唤醒模式”
    		通过 Link Change 唤醒模式从关闭状态唤醒，
    		从冬眠或待机状态唤醒受控的操作系统

    从关闭状态唤醒 (Wake From Shutdown)
    ---------------------------------
    默认值：“关”
    有效值：
    	- “关”
    		禁用适配器的功能，以从关闭状态唤醒系统。
    	- “开”
    		允许适配器从关闭状态唤醒系统。

    能量之星 (Energy Star)
    -----------------------
    用于在唤醒 LAN 功能启用时减少待机和冬眠状态下的功耗。

    默认值：“启用”
    有效值：
    	- “禁用”：
    		适配器中没有打开节能功能。
    	- “启用”：
    		连接速度切换至 10 Mbps 以减少功耗。

    注意：对于每种适配器类型，此参数不可用。

    接收缓冲区 (Receive Buffers)
    ----------------------------
    指定由驱动程序分配的接收缓冲区的数量。
    如果系统资源不足，则驱动程序将无法载入。
    增加该值可以提高性能。

    对基于以太网适配器的 Yukon 系列，使用以下值：
    默认值：  50（十进制）
    有效范围： 3..500（十进制）

    对基于以太网适配器的 Yukon2 系列，使用以下值：
    默认值：  256（十进制）
    有效范围： 256..512（十进制）

    传送缓冲区 (Transmit Buffers)
    -----------------------------
    指定由驱动程序分配的传送缓冲区的数量。
    如果系统资源不足，则驱动程序将无法载入。
    增加该值可以提高性能。

    对基于以太网适配器的 Yukon 系列，使用以下值：
    默认值：  50（十进制）
    有效范围： 4..200（十进制）

    对基于以太网适配器的 Yukon2 系列，使用以下值：
    默认值：  256（十进制）
    有效范围： 256..512（十进制）

    中断模式 (Interrupt Moderation)
    --------------------------------
    如果出现超过指定中断率，中断模式将对这些中断进行分组，
    以便每次中断可以处理几个数据包。这将导致降低 CPU 负荷，
    但将增加中断处理等待时间。

    默认值：“启用”
    有效值：
    	- “启用”
    	- “禁用”

    最大 IRQ 数量 (Max. IRQ per Sec)
    ---------------------------------
    指定中断模式的中断率。
    如果中断模式设置为“关”，则将会忽略。

    默认值：  5000（十进制）
    有效范围： 1000..30000（十进制）

    日志状态信息 (Log Status Messages)
    ---------------------------------
    指定要记录到事件日志的信息。

    默认值：“状态信息”
    有效值：
    	- “所有信息”：
    		仅应用于测试目的。
    	- “状态信息”：
    		每次连接状态更改时，驱动程序都会生成事件日志
    		条目。
    	- “警告”：
    		仅会生成警告或错误信息。
    	- “错误”：
    		仅会生成错误信息。
    	- “无”：
    		所有驱动程序信息不显示（不推荐）。

    速度和双工 (Speed & Duplex)
    ---------------------------
    包含有关自动感应、双工功能和连接速度的信息。

    默认值：“自动感应”
    有效值：
    	- “自动感应” (Auto-Negotiation)
    	- “10Mbps 半双工”
    	- “10Mbps 全双工”
    	- “100Mbps 半双工”
    	- “100Mbps 全双工”
    	- “1000Mbps 全双工”

    注意：此参数对光纤适配器无效。

    首选端口 (Preferred Port)
    --------------------------
    为 RLMT（Redundant Link Management
    Technology - 冗余连接管理技术）设置首选端口。
    此端口将在多个端口已连接至网络时用于所有的网络通信。

    默认值：“A”
    有效值：
    	- “A”
    	- “B”

    注意：此参数仅对双连接适配器有效。

    RLMT 模式 (RLMT Mode)
    -----------------------
    默认值：“CLS”
    有效值：
    	- “CLS”（Check Link State - 检查连接状态）：
    		RLMT 使用每个单独端口的适配器硬件报告的连接
    		状态来确定端口是否能够用于所有的网络通信。
    	- “CLP”（Check Local Port - 检查本地端口）：
    		通过定时交换封包，RLMT 监控适配器的两个端口
    		之间的网络通路。
    		此模式需要在两个端口相互“监控”的状态下配置网络
    		（即端口间不得有任何路由器）。
    	- “CLPSS”（Check Local Ports and Segmentation
                    Status - 检查本地端口和分割状态）：
    		支持与“CLP”模式相同的功能，并通过发送 BPDU 握
    		手数据包，额外检查网络分割。
    		此模式仅在已配置使用生成数协议的网络中安装了千
    		兆位以太网开关时才起作用。

    注意：RLMT 模式“CLP”和“CLPSS”用于在一个适配器的端口间存在网络
              通路的配置中运行。而且，它们无法在有背对背连接的适配器的
              环境中运作。此参数仅对双连接适配器有效。

    优先级和 VLAN (Priority & VLAN)
    --------------------------------
    启用/禁用 802.1p (QoS) 和/或 802.1q (VLAN) 功能。

    默认值：“启用优先级”
    有效值：
    	- “启用优先级”
    	- “启用 VLAN”
    	- “启用优先级和 VLAN”
    	- “禁用优先级和 VLAN”

    注意：仅启用驱动程序的功能以处理此类封包。
              必须有协议或应用程序将此类封包传递给驱动程序。

    电池模式连接检测 (Battery Mode Link Detection)
    --------------------------------------------
    如果没有连接且系统为电池供电时，在适配器运行的模式下设置。

    默认值：“很大电量节省+(TM)”
    有效值：
    	- “无电量节省”：
    		适配器中没有打开节能功能。
    	- “最大电量节省”：
    		如果无连接，则适配器关闭。
    		每 20 秒钟驱动程序唤醒适配器一次，以检查
    		是否有新连接。
    	- “很大电量节省+(TM)” (EnergyDetect+(TM))：
    		在“很大电量节省+(TM)”模式下，连接比在
    		“最大电量节省”模式下更快启动，但适配器
    		需要更多电能。

    注意：对于每种适配器类型，此参数不可用。

    电池消耗速度设置 (Battery Speed Settings)
    ---------------------------------------
    设置电池为系统供电时适配器的连接速度。

    默认值：“最快电池消耗速度”
    有效值：
    	- “较慢电池消耗速度”：
    		连接速度切换至 10/100 Mbps 以减少功耗。
    	- “最快电池消耗速度”：
    		适配器以最高速度和最大功耗运行（无电量节省，
    		与系统由 AC 电源供电时相同）。

    注意：对于每种适配器类型，此参数不可用。

    流控制 (Flow Control)
    -----------------------
    设置自动感应的流控制功能。

    默认值：“启用Tx 和 Rx”
    有效值：
    	- “禁用”：
    		不允许连接装置发送 PAUSE 帧。
    	- “启用Tx 和 Rx”
    		允许两个连接装置都发送 PAUSE 帧。

    可单独为每个端口设置此参数，这在电缆另一端的端口无法处理所有
    可能的组合时有帮助。
    使用默认设置，适配器应自动探测对等端口的功能。

    大量传送负载 (IPv4) (Large Send Offload (IPv4))
    ----------------------------------------------
    用于控制 IPv4 通信的大量传送负载的功能。

    默认值：启用摂
    有效值：
    	- “启用”：
    		大封包在传送到网络之前在适配器中进行分割。
    		使用此方法，负载将从处理器减少。
    	- “禁用”：
    		适配器未对封包进行分割。

    注意：此参数仅在以基于 Yukon2 芯片的适配器启动时可用。

    大量传送负载 v2 (IPv4)，
    大量传送负载 v2 (IPv6)
    (Large Send Offload v2 (IPv4/IPv6))
    ---------------------------------------
    用于控制 IPv4 和 Ipv6 通信的大量传送负载版本 2 的功能。

    默认值：“启用”
    有效值：
    	-“启用”
    	-“禁用”

    注意：对于每种适配器类型，这些参数不可用。

    接收端调整 (Receive-Side Scaling)
    ---------------------------------
    通过多个 CPU，启用/禁用平衡来自网络适配器的接收网络负载。

    默认值：“禁用”
    有效值：
    	-“启用”
    	-“禁用”

    注意：对于每种适配器类型，此参数不可用。

    *** 自述文件结束 ***